**Практический тур**

Практическая работа № 1  
  
Моделирование жакета


Задание

1. Внимательно прочитайте описание предложенной модели, рассмотрите эскиз и чертёж основы плечевого изделия.
2. На бланке ответов (Бланк № 1) «Нанесение фасонных линий» на основу плечевого изделия нанесите новые фасонные линии в соответствии с предложенным эскизом и описанием модели.
3. Выполните моделирование: используя «Лист для вырезания», из цветной бумаги, изготовьте детали выкройки изделия.
4. На бланке ответов (Бланк № 2) «Результат моделирования» разложите все детали с учётом сгиба ткани и направления долевой нити. Приклейте детали выкройки.
5. Нанесите на детали выкройки надписи, необходимые для раскроя изделия.

|  |  |
| --- | --- |
| Эскиз модели | Описание внешнего вида модели  Жакет полуприлегающего силуэта длиной на 3 см ниже линии бедер, с лацканами по переду, выполненными из отделочной ткани.  Полочка и спинка с рельефными швами, выходящими из проймы и доходящими до линии низа.  Боковые части полочек и спинки имеют значительное расклешение ниже уровня талии.  В линии рельефов спинки втачан хлястик из отделочной ткани, декорированный пуговицами.  Рукава втачные, одношовные, с воланом, длиной до локтя. Волан построен методом конического расширения.  Горловина спинки обработана обтачкой.  Борта обработаны подбортами.  Застежка спереди на пуговицы. |

Бланк № 1

Нанесение фасонных линий




**Бланк № 2**

**Результат моделирования** (приклеить готовые детали выкройки, оформить)

**Карта пооперационного контроля к практической работе № 1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *№* | *Критерии оценивания* | *Макс. балл* | *Балл участника* |
| **I** | **Нанесение линий фасона и надписей на чертеже основы** | **12** |  |
| 1 | Уточнение длины изделия | 0,5 |  |
| 2 | Работа с нагрудными и плечевыми вытачками | 1 |  |
| 3 | Оформление выреза горловины полочек и спинки | 1 |  |
| 4 | Нанесение линии борта | 1 |  |
| 5 | Оформление рельефных швов полочек и спинки | 0,5 |  |
| 6 | Наличие обозначений на чертеже «закрыть», «разрезать» и др. | 1 |  |
| 7 | Построение лацкана | 1 |  |
| 8 | Уточнение боковых, рельефных швов и талиевых вытачек в области талии | 0,5 |  |
| 9 | Нанесение линий для расширения боковых деталей полочек и спинки в нижней части | 0,5 |  |
| 10 | Уточнение длины рукава | 1 |  |
| 11 | Нанесение линий волана и его расширения | 1 |  |
| 12 | Построение хлястика | 1 |  |
| 13 | Построение подборта | 1 |  |
| 14 | Нанесение обтачки горловины спинки | 1 |  |
| **II** | **Изготовление выкроек** | **8** |  |
| 1 | Нанесение деталей выкройки на бланк ответов с соблюдением направления нити основы | 0,5 |  |
| 2 | Наличие надписи названия и количества деталей полочки и спинки | 0,5 |  |
| 3 | Наличие надписи названия и количества деталей рукава | 0,5 |  |
| 4 | Оформление раздвижки на боковые части полочек и спинки | 1 |  |
| 5 | Наличие надписи названия и количество деталей лацкана и хлястика | 0,5 |  |
| 6 | Наличие надписи названия и количество деталей подборта и обтачки | 1 |  |
| 7 | Оформление раздвижки волана, наличие названия | 1 |  |
| 8 | Наличие комплекта деталей (10 шт.) | 1 |  |
| 10 | Наличие припусков на обработку всех деталей жакета | 1 |  |
| 11 | Указание контрольных линий, линий сгиба и середины, наличие необходимых меток и надсечек местоположение петли, пуговицы) | 1 |  |
|  | Итого | 20 |  |

**Лист для вырезания (цветной)**