**Практический тур**

Практическая работа № 2

Обработка нижнего среза швейного изделия

**Задание**



Выполните образец обработки нижнего среза швейного изделия.

1. Внимательно прочитайте задание, рассмотрите схему выполнения строчки из крестообразных стежков.
2. На ткани выполните образец обработки нижнего среза швейного изделия (постарайтесь, чтобы при выполнении было мало прерываний строчки).

Выполните самоконтроль

**Материалы и инструменты:**

ткань костюмной группы размер - 25 х 25 см;

нитки х/б № 45;

ручные иглы;

напёрсток, ножницы;

портновский мел (мыло);

линейка.

**Самоконтроль:**

* ручные стежки должны быть ровными и аккуратными;
* лицевая и изнаночная стороны должны быть аккуратными;
* ширина выполняемых швов и длина стежков должны соответствовать заданным величинам;
* стежки и строчки временного назначения должны быть удалены;
* должны соблюдаться правила безопасной работы и санитарно-гигиенические требования.

Максимальная оценка: **15 баллов.**

**Технологическая последовательность выполнения  
практической работы № 2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Последовательность операций** | **Графическое изображение** |
|  | Внимательно прочитайте задание.  Подготовьте рабочие инструменты и приспособления для работы |  |
|  | Выполните осноровку (подрезание) детали. Деталь должна иметь размер 24х24 см |  |
|  | Определите направление нити основы. На лицевой стороне ткани проведите меловые линии, определяющие линии подгиба |  |
|  | Заметайте нижний срез по первой меловой линии, затем выполните замётывание по второй меловой линии, направив срез и сгиб на изнаночную сторону ткани. Ширина шва замётывания 0,5 см от края, длина стежка строчки замётывания 1 см |  |
|  | Заметайте подогнутый край. Ширина шва замётывания 0,5 см от края, длина стежка строчки замётывания 1 см |  |
|  | Подшейте низ изделия крестообразными стежками «козлик». Длина стежка 0,5 см, частота стежков 0,5 см |  |
|  | Проведите самоконтроль работы, удалите строчки временного назначения в области подшивания.  *! По нижнему краю изделия строчку временного назначения не удаляйте!* |  |
|  | Проверьте качество выполненной работы |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | | **Контролируемые параметры** | |
| **№**  **п/п** | **Контролируемые параметры** | |

**Карта пооперационного контроля к практической работе №2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Контролируемые параметры** | **Максимальное**  **количество**  **баллов** | **Баллы**  **по**  **факту** |
| 1 | Наличие рабочей формы (фартук, головной убор) | 0,5 |  |
| 2 | Направление нити основы на выполненной работе соответствует заданию | 1 |  |
| 3 | Аккуратно выполнена осноровка (подрезание) детали. Срезы ровные, аккуратные | 1 |  |
| 4 | Ширина подогнутого края на всём протяжении (38^42 мм) | 1 |  |
| 5 | Качественное выполнение крестообразного шва «козлик»:   * одинаковый размер стежков (5-6) мм; * одинаковое расстояние между стежками (5-6 мм); * верхние стежки крестообразной строчки проходят около подогнутого края; * плотное прилегание стежков к поверхности ткани | 1  1  1  1 |  |
| 6 | Аккуратный вид с лицевой стороны: отсутствие стежков от выполненной строчки подшивания на лицевой стороне | 1 |  |
| 7 | Строчка замётывания по нижнему краю соответствует техническим условиям:   * длина стежков замётывания 10 мм; * расстояние от нижнего края до строчки 5 мм | 1  1 |  |
| 8 | Размер выполненной работы должен быть 19x24 см | 1 |  |
| 9 | Боковые стороны одинаковой длины | 1 |  |
| 10 | Внешний вид:   * прочное закрепление ниток в начале и конце работы, * работа аккуратно выполнена, строчки временного назначения в области подшивания удалены | 1  1 |  |
| 11 | Соблюдение правил безопасной работы и санитарно-гигиенических требований. Правильная организация рабочего места | 0,5 |  |
|  | **Итого** | **15** |  |